**Приложение 5**

**Классификатор категорий ТС в соответствии с Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 г. ( г. Вена)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код категории** | **Наименование категории** | **Описание категории** | **Наименование классификатора** |
| A | категория A | мотоциклы | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| B | категория B | автомобили (за исключением транспортных средств, относящихся к категории А), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| B1 | категория B1 | моторизованные трициклы и квадрициклы | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| C1 | категория C1 | автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; автомобиль подкатегории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| A1 | категория A1 | мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы) | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| D1 | категория D1 | автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль подкатегории D1, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| C | категория C | автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг; автомобиль категории С, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| D | категория D | автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| E | прицеп | прицепы | Классификатор категорий транспортных средств в соответствии с конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |